|  |
| --- |
|  |
| **void setup() {** |
|  | **pinMode(8,OUTPUT);** |
|  | **pinMode(9,OUTPUT);** |
|  | **pinMode(10,OUTPUT);** |
|  | **pinMode(11,OUTPUT);** |
|  |  |
|  |  |
|  | **}** |
|  |  |
|  | **void loop() {** |
|  | **digitalWrite(8,HIGH);** |
|  | **digitalWrite(8,LOW);** |
|  | **delay(100);** |
|  | **digitalWrite(9,HIGH);** |
|  | **digitalWrite(9,LOW);** |
|  | **delay(100);** |
|  | **digitalWrite(10,HIGH);** |
|  | **digitalWrite(10,LOW);** |
|  | **delay(100);** |
|  | **digitalWrite(11,HIGH);** |
|  | **digitalWrite(11,LOW);** |
|  | **delay(100);** |
|  | **}** |
|  |  |