|  |
| --- |
| void setup() |
|  | { |
|  | pinMode(8,INPUT); |
|  | pinMode(9,OUTPUT); |
|  | } |
|  |  |
|  | void loop() |
|  | { |
|  |  |
|  | if( digitalRead(8) == HIGH) |
|  | { |
|  | digitalWrite(9,HIGH); |
|  | } |
|  |  |
|  | else digitalWrite(9,LOW); |
|  |  |
|  | } |