|  |
| --- |
| int sensorPin = A0; |
|  | int sensorValue = 0; |
|  |  |
|  | void setup() { |
|  | pinMode(2, OUTPUT); |
|  | Serial.begin(9600); |
|  | } |
|  |  |
|  | void loop() { |
|  |  |
|  | sensorValue = analogRead(sensorPin); |
|  | Serial.println(sensorValue); |
|  |  |
|  | if(sensorValue < 900) |
|  | digitalWrite(2,HIGH); |
|  |  |
|  | else digitalWrite(2,LOW); |
|  |  |
|  | delay(100); |
|  | } |